Пожарная безопасность при заготовке сена.

 Вот и наступил последний месяц лета. Сельхозпредприятия и граждане в ближайшее время выйдут на заготовку грубых кормов. Проведение данных работ связано с горючим материалом (сеном), который при даже небольшом источнике огня способен загореться и привести к материальным и финансовым затратам. Как показывает анализ обстановки с пожарами и последствий от них на территории Чистоозёрного района и в Новосибирской области, период проведения заготовки сена, а также завоза грубых кормов на сеносклады сопровождается увеличением пожарной опасности. Возгорание сена возможно как в поле, так и в процессе его перевозки и в момент его складирования.
Обеспечение пожарной безопасности сельскохозяйственных объектов зависит от организаторской роли руководителей и других должностных лих сельхозпредприятий, в частности в организации качественной сторожевой охраны, установления и контроля за соблюдением противопожарного режима, использования автотракторной техники задействованной в заготовке кормов первичными средствами пожаротушения и исправными искрогасителями, а так же соблюдения требований пожарной безопасности гражданами занятыми в заготовке сена домашним животным.
Пожарная часть 119 по охране Чистоозёрного района доводит до населения и руководителей сельхозпредприятий требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при производстве работ:
В период заготовки кормов запрещается:
а) курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня возле скирд сена и соломы;
б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;
в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;
г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения;
д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;
е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.
Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за исключением размещения на приусадебных участках):
а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи;
б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и
лесных насаждений;
в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.
Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) – не менее 5 метров.
Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.
Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.
Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Так же в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

Заместитель начальника ПЧ-119 К.М. Рахимжанов