Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_Переулок 1	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,004	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,240	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,254	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,550	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,564	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,846	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	6	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	6	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	6	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_Переулок 2	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,003	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,291	Установлено	1	Справа	
Итого установлено:	1	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	2	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_Переулок 3	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,003	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,286	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	2	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_Переулок 4	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,003	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,282	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,299	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	3	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	3	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	3	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_Переулок 5	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,003	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	1	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	1	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_Переулок 6	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,004	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	1	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	1	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_Переулок 7	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,004	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,289	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,306	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	3	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	3	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	3	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_пер.Школьный	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,011	Установлено	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,296	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	1	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
Запрещающие знаки	
	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,011	Установлено	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,297	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	1	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	4	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_пер.Малый	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,007	Установлено	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,136	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,136	К демонтажу	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,163	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,163	К демонтажу	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,304	Установлено	1	Справа	
Итого установлено:	2	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	2	
Итого:	6	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	2	
ВСЕГО:	6	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_пер.Центральный	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,004	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,277	Установлено	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,297	Установлено	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,581	Установлено	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,598	Установлено	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,882	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,897	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	1,185	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	4	
Итого требуется:	4	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	8	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	4	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	8	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_ул.Первомайская	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.1	Главная дорога	I	-	0,060	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	I	-	0,072	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	I	-	0,459	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	I	-	0,472	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	I	-	0,731	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	I	-	0,745	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	I	-	0,860	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	I	-	0,882	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	I	-	1,263	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	I	-	1,281	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	10	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	10	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	10	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	10	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_ул.Морозова	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.1	Главная дорога	II	-	0,007	Установлено	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,322	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,337	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,707	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,725	Установлено	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,977	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	1,003	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	1,109	Установлено	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	1,128	Установлено	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	1,508	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	1,524	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	4	
Итого требуется:	7	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	11	
	
Знаки особых предписаний	
	
5.23.1	Начало населённого пункта		0.52	0,002	Требуется	1	Справа	
5.24.1	Конец населённого пункта		0.52	0,002	Требуется	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,953	Установлено	1	Справа	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,953	Установлено	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,957	Установлено	1	Слева	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,957	Установлено	1	Слева	
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	-	0,960	Установлено	1	Справа	
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	-	0,993	Установлено	1	Слева	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,999	Установлено	1	Справа	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,999	Установлено	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,003	Установлено	1	Слева	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1,003	Установлено	1	Слева	
Итого установлено:	10	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	12	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	14	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	9	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	23	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_ул.Молодежная	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.1	Главная дорога	II	-	0,004	К демонтажу	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,004	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	1	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	1	
ВСЕГО:	2	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_ул.Центральная	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Предупреждающие знаки	
	
1.23	Дети	II	-	0,627	Установлено	1	Справа	
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,657	Установлено	1	Справа	
1.23	Дети	II	-	0,677	Установлено	1	Справа	
1.23	Дети	II	-	0,745	Установлено	1	Слева	
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,760	Установлено	1	Слева	
1.23	Дети	II	-	0,832	Установлено	1	Слева	
Итого установлено:	6	
Итого требуется:	0	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	6	
	
Знаки приоритета	
	
2.1	Главная дорога	II	-	0,218	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,228	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,604	Установлено	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,627	Установлено	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,759	Установлено	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,777	Установлено	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	1,014	Установлено	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	1,030	Установлено	1	Слева	
Итого установлено:	6	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	8	
	
Запрещающие знаки	
	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,627	Установлено	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,657	К демонтажу	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,657	Установлено	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,760	Установлено	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,777	Установлено	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,832	К демонтажу	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,918	Требуется	1	Слева	
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,918	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	4	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	2	
Итого:	8	
	
Знаки особых предписаний	
	
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,713	Установлено	1	Справа	
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,713	Установлено	1	Слева	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,721	Установлено	1	Справа	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,721	Установлено	1	Справа	

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,726	Установлено	1	Слева	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,726	Установлено	1	Слева	
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,734	Установлено	1	Слева	
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,734	Установлено	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,872	Установлено	1	Справа	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,872	Установлено	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,876	Установлено	1	Слева	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,876	Установлено	1	Слева	
Итого установлено:	12	
Итого требуется:	0	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	12	
	
Знаки дополнительной информации (таблички)	
	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,677	Установлено	1	Справа	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,745	Установлено	1	Слева	
Итого установлено:	2	
Итого требуется:	0	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	30	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	2	
ВСЕГО:	36	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_ул.Октябрьская	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Предупреждающие знаки	
	
1.23	Дети	II	-	0,549	Требуется	1	Справа	
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,563	Установлено	1	Справа	
1.23	Дети	II	-	0,593	Установлено	1	Справа	
1.23	Дети	II	-	0,654	Установлено	1	Слева	
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,667	Установлено	1	Слева	
1.23	Дети	II	-	0,690	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	4	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	6	
	
Знаки приоритета	
	
2.1	Главная дорога	II	-	0,120	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,137	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,379	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,397	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,668	Установлено	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,680	Установлено	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,933	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,954	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,387	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	2	
Итого требуется:	7	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	9	
	
Запрещающие знаки	
	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,517	Требуется	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,556	К демонтажу	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,563	Установлено	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,667	Установлено	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,681	Установлено	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,718	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	3	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	1	
Итого:	6	
	
Знаки особых предписаний	
	
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,612	Установлено	1	Слева	
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,612	Установлено	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,623	Установлено	1	Справа	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,623	Установлено	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,627	Установлено	1	Слева	

5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,627	Установлено	1	Слева	
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,639	Установлено	1	Справа	
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,639	Установлено	1	Слева	
Итого установлено:	8	
Итого требуется:	0	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	8	
	
Знаки дополнительной информации (таблички)	
	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,593	Установлено	1	Справа	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,654	Установлено	1	Слева	
Итого установлено:	2	
Итого требуется:	0	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	19	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	11	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	1	
ВСЕГО:	31	

Ведомость дорожных знаков	
	
с.Журавка_ул.Садовая	
	
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.1	Главная дорога	II	-	0,033	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,048	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,257	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,280	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,414	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,429	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,550	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,567	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,836	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,855	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,216	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	11	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	11	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	11	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	11	

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки 	
	
с.Журавка_ул.Морозова	
	
№ км	1.14.1	Итого	
			
Коэф. привед. к 1.1*	0.80	-	
Ширина, м	4.00	-	
Единицы	м²	м²	
0,000 - 1,000	19.20	19.20	
1,000 - 1,931	19.20	19.20	
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м²	38.40	38.40	
	
*Такой же ширины		

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки 	
	
с.Журавка_ул.Центральная	
	
№ км	1.14.1	Итого	
			
Коэф. привед. к 1.1*	0.80	-	
Ширина, м	4.00	-	
Единицы	м²	м²	
0,000 - 1,000	17.60	17.60	
1,000 - 1,323			
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м²	17.60	17.60	
	
*Такой же ширины		

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки 	
	
с.Журавка_ул.Октябрьская	
	
№ км	1.14.1	Итого	
			
Коэф. привед. к 1.1*	0.80	-	
Ширина, м	4.00	-	
Единицы	м²	м²	
0,000 - 1,000	16.00	16.00	
1,000 - 1,389			
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м²	16.00	16.00	
	
*Такой же ширины		

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки	
	
с.Журавка_ул.Морозова	
	
№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние	
								Жёл.	Бел.	Всего		
1	0,955	0,955	Левый край разделительной	1.14.1	6		Краска	9.60	9.60	19.2	К нанесению	
2	1,001	1,001	Левый край разделительной	1.14.1	6		Краска	9.60	9.60	19.2	К нанесению	
Итого к нанесению	Все	19.20	19.20	38.40		

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки	
	
с.Журавка_ул.Центральная	
	
№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние	
								Жёл.	Бел.	Всего		
1	0,724	0,724	Левый край разделительной	1.14.1	5.5		Краска	8.00	9.60	17.6	К нанесению	
Итого к нанесению	Все	8.00	9.60	17.60		

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки	
	
с.Журавка_ул.Октябрьская	
	
№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние	
								Жёл.	Бел.	Всего		
1	0,625	0,625	Край 1-й полосы справа	1.14.1	5		Краска	8.00	8.00	16	К нанесению	
Итого к нанесению	Все	8.00	8.00	16.00		

Ведомость пешеходных ограждений	
	
с.Журавка_ул.Октябрьская	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Протяженность, м	Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	
			Проектируемые в
соответствии с
нормативными
документами, м	Фактически
установленные,
м	Потребность в установке, м							
1	0,612	0,623	11	11			Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1.1		Насыпь	
2	0,612	0,623	11	11			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1.1		Насыпь	
3	0,627	0,639	12	12			Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1.1		Насыпь	
4	0,627	0,638	11	11			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1.1		Насыпь	
Итого:	45	45			

Ведомость пешеходных переходов	
	
с.Журавка_ул.Морозова	
	
№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов	
1	0,955	наземный	в одном уровне		
2	1,001	наземный	в одном уровне		
	количество		
Итого:	наземных в одном уровне	2		
	надземных в разных уровнях			
	подземных  в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов	
	
с.Журавка_ул.Центральная	
	
№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов	
1	0,724	наземный	в одном уровне		
	количество		
Итого:	наземных в одном уровне	1		
	надземных в разных уровнях			
	подземных  в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов	
	
с.Журавка_ул.Октябрьская	
	
№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов	
1	0,625	наземный	в одном уровне		
	количество		
Итого:	наземных в одном уровне	1		
	надземных в разных уровнях			
	подземных  в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов	
	
с.Журавка_ул.Центральная	
	
№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте	Год установки	Расположение	
			транспортных	пешеходных			
1	0,721	на дороге	1	0			
2	0,726	на дороге	1	0			
Итого:	2			

Ведомость светофорных объектов	
	
с.Журавка_ул.Октябрьская	
	
№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте	Год установки	Расположение	
			транспортных	пешеходных			
1	0,623	на дороге	1	0			
2	0,627	на дороге	1	0			
Итого:	2			

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_Переулок 1	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,003	0,843		18/18	840	0/0	0	18/18	840	Левая кромка	
Итого:		18/18	840			18/18	840		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_Переулок 2	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,006	0,286		7/7	280	0/0	0	7/7	280	Левая кромка	
Итого:		7/7	280			7/7	280		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_Переулок 3	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,005	0,282		7/7	277	0/0	0	7/7	277	Левая кромка	
Итого:		7/7	277			7/7	277		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_Переулок 4	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,011	0,451		10/10	440	0/0	0	10/10	440	Левая кромка	
Итого:		10/10	440			10/10	440		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_Переулок 5	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,006	0,132		4/4	126	0/0	0	4/4	126	Левая кромка	
Итого:		4/4	126			4/4	126		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_Переулок 6	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,011	0,175		5/5	164	0/0	0	5/5	164	Левая кромка	
Итого:		5/5	164			5/5	164		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_Переулок 7	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,011	0,481		11/11	470	0/0	0	11/11	470	Левая кромка	
Итого:		11/11	470			11/11	470		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_пер.Школьный	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,020	0,294		7/7	274	0/0	0	7/7	274	Левая кромка	
Итого:		7/7	274			7/7	274		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_пер.Малый	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,015	0,297		7/7	282	0/0	0	7/7	282	Левая бровка	
Итого:		7/7	282			7/7	282		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_пер.Центральный	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,006	1,182		25/25	1176	0/0	0	25/25	1176	Левая бровка	
Итого:		25/25	1176			25/25	1176		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_ул.Первомайская	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,006	1,005		19/19	999	0/0	0	19/19	999	Правая кромка	
2	0,663	0,716		2/2	53	2/2	53	0/0	0	Правая кромка	
3	1,062	1,379		2/2	317	2/2	317	0/0	0	Правая кромка	
4	1,415	1,415		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка	
5	1,458	1,458		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка	
Итого:		25/25	1369	4/4	370	21/21	999		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_ул.Морозова	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,019	1,413		29/29	1394	0/0	0	29/29	1394	Левая кромка	
2	1,432	1,859		4/4	427	4/4	427	0/0	0	Правая кромка	
Итого:		33/33	1821	4/4	427	29/29	1394		

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_ул.Молодежная	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,024	0,215		3/3	191	3/3	191	0/0	0	Правая кромка	
Итого:		3/3	191	3/3	191				

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_ул.Центральная	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,097	1,272		16/16	1175	16/16	1175	0/0	0	Правая кромка	
Итого:		16/16	1175	16/16	1175				

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_ул.Октябрьская	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,075	1,293		13/13	1218	13/13	1218	0/0	0	Правая кромка	
Итого:		13/13	1218	13/13	1218				

Ведомость искусственного освещения	
	
с.Журавка_ул.Садовая	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,007	1,162		16/16	1155	16/16	1155	0/0	0	Левая кромка	
Итого:		16/16	1155	16/16	1155				

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров	
	
с.Журавка_ул.Морозова	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность	
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м	
1	0,002	0,323	Слева	1.5		Асфальтобетон	321		321	
2	0,008	0,326	Справа	1.5		Асфальтобетон	318		318	
3	0,335	0,709	Справа	1.5		Асфальтобетон	374		374	
4	0,337	0,707	Слева	1.5		Асфальтобетон	370		370	
5	0,723	0,980	Справа	1.5		Асфальтобетон	257		257	
6	0,725	0,898	Слева	1.5		Асфальтобетон	173		173	
7	0,910	1,022	Слева	1.5		Асфальтобетон	112		112	
8	0,994	1,111	Справа	1.5		Асфальтобетон	117		117	
9	1,032	1,113	Слева	1.5		Асфальтобетон	81		81	
10	1,129	1,512	Справа	1.5		Асфальтобетон	383		383	
11	1,129	1,510	Слева	1.5		Асфальтобетон	381		381	
12	1,521	1,883	Справа	1.5		Асфальтобетон	362		362	
13	1,523	1,885	Слева	1.5		Асфальтобетон	362		362	
Итого:	3611		3611	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров	
	
с.Журавка_ул.Центральная	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность	
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м	
1	0,000	0,220	Справа	1.5		Асфальтобетон	220		220	
2	0,001	0,217	Слева	1.5		Асфальтобетон	216		216	
3	0,229	0,609	Справа	1.5		Асфальтобетон	380		380	
4	0,230	0,763	Слева	1.5		Асфальтобетон	533		533	
5	0,627	1,019	Справа	1.5		Асфальтобетон	392		392	
6	0,769	1,015	Слева	1.5		Асфальтобетон	246		246	
7	1,027	1,316	Справа	1.5		Асфальтобетон	289		289	
8	1,029	1,317	Слева	1.5		Асфальтобетон	288		288	
Итого:	2564		2564	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров	
	
с.Журавка_ул.Октябрьская	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность	
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м	
1	0,001	0,380	Слева	1.5		Асфальтобетон	379		379	
2	0,001	0,121	Справа	1.5		Асфальтобетон	120		120	
3	0,135	0,673	Справа	1.5		Асфальтобетон	538		538	
4	0,394	0,665	Слева	1.5		Асфальтобетон	271		271	
5	0,679	0,935	Справа	1.5		Асфальтобетон	256		256	
6	0,680	0,936	Слева	1.5		Асфальтобетон	256		256	
7	0,952	1,378	Справа	1.5		Асфальтобетон	426		426	
8	0,952	1,361	Слева	1.5		Асфальтобетон	409		409	
Итого:	2655		2655	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров	
	
с.Журавка_ул.Садовая	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность	
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м	
1	0,004	0,033	Слева	1.5		Асфальтобетон	29		29	
2	0,046	0,257	Слева	1.5		Асфальтобетон	211		211	
3	0,080	0,264	Справа	1.5		Асфальтобетон	184		184	
4	0,272	0,413	Слева	1.5		Асфальтобетон	141		141	
5	0,278	0,553	Справа	1.5		Асфальтобетон	275		275	
6	0,427	1,177	Слева	1.5		Асфальтобетон	750		750	
7	0,562	0,836	Справа	1.5		Асфальтобетон	274		274	
8	0,852	1,216	Справа	1.5		Асфальтобетон	364		364	
Итого:	2228		2228	

Ведомость остановок общественного транспорта	
	
с.Журавка_ул.Морозова	
	
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок,
заездных карманов, павильонов	Наличие переходно-
скоростных полос	Длина по нормативу, м	Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение	
1	0,964	Справа		павильон		Нет	130	75	—	—	
2	0,986	Слева			павильон, посадочная площадка	Нет	130	75	—	—	
3	0,990	Слева				Нет	130	75	—	—	

Ведомость искусственных неровностей	
	
с.Журавка_ул.Центральная	
	
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры	Объём, м³	Состояние	
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м			
1	0,713	По всей ширине дороги	Сборная	0.6	5.5	0.05	-	Установлено	
2	0,734	По всей ширине дороги	Сборная	0.6	5.5	0.05	-	Установлено	
Итого:	Установлено	2		
	Требуется	0		
	К демонтажу	0		

Ведомость искусственных неровностей	
	
с.Журавка_ул.Октябрьская	
	
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры	Объём, м³	Состояние	
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м			
1	0,612	По всей ширине дороги	Сборная	0.6	5	0.05	-	Установлено	
2	0,639	По всей ширине дороги	Сборная	0.6	5	0.05	-	Установлено	
Итого:	Установлено	2		
	Требуется	0		
	К демонтажу	0